**TMHMA I**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3,5tn**

**CPV 34134200-7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS****ΣΕΛΙΔΑ** |
| 1 | Ονομασία εταιρίας φορτηγού < ΜΑΡΚΑ> | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εμπορική ονομασία ή μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τύπος καμπίνας (η βασική στάνταρ έκδοση) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ημιπροωθημένη καμπίνα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κινητήρας diesel | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Κυλινδρισμός κινητήρα τουλάχιστον 2100cc έως και 2500cc | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αριθμός κυλίνδρων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υπερσυμπιεστής (turbo) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ιπποδύναμη κινητήρα (Din/hp)-(kw) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Κινητήρας Εuro 6 ή μεταγενέστερος | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ροπή στρέψης (Nm / σ.α.λ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Κίνηση μετάδοσης τύπου οχήματος 4Χ2 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μετάδοση πίσω τροχούς  | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ολικό μικτό φορτίο 3,5 (tn) τόνων | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μεταξόνιο εντός των παρακάτω τιμών 3440mm έως και 3680mm | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Στο πίσω μέρος της καμπίνας τζάμι ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου είναι το ελάχιστο περίπου 55 lt. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σύστημα αντικλεπτικού (immobilizer) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Σύστημα κλιματισμού A/C, ή control climate | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Οι εσωτερικές διαστάσεις της καρότσας είναι πλάτος **περίπου** 2000 mm +/-5%, μήκος **περίπου** από 3500 mm +/-5%, και φέρει παραπέτα ύψους 400 mm+/-3% | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Κιβώτιο ταχυτήτων, ο αριθμός σχέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Ράδιο cd ή mp3 , και δυο (2) τουλάχιστον ηχεία ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και ανοιγόμενα ηλεκτρικά κρύσταλλα στις θύρες  | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | **Υπεύθυνη Δήλωση (2)** που αφορά βιβλίο ή CD, επισκευής και συντήρησης βιβλίο ή CD ανταλλακτικών και βιβλία χειρισμού οχήματος | ΝΑΙ |  | - |
| 30 | **Υπεύθυνη Δήλωση (3)** που αφορά την τοποθέτηση και εγκατάσταση εξαρτημάτων και παράδοση παρελκόμενων και εργαλείων συντήρησης για το προσφερόμενο όχημα. | ΝΑΙ |  | - |
| 31 | **Υπεύθυνη Δήλωση (4)** που αφορά επίδειξη και εκπαίδευση για το προσφερόμενο όχημα. | ΝΑΙ |  | - |
| 32 | **Υπεύθυνη Δήλωση (5)** που αφορά χρόνο παράδοσης 6 μηνών από την υπογραφή σύμβασης | ΝΑΙ |  | - |
| 33 | **Υπεύθυνη Δήλωση (6)** που αφορά εγγύηση καλής λειτουργίας ,εγγύηση αντισκοριακής προστασίας, παροχή τεχνικής βοήθειας | ΝΑΙ |  | - |

Προσφέρουσα επιχείρηση……………………………………………………………….

Σφραγίδα……………………………………………………………….

Ημερομηνία ........../........../..2018

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

TMHMA II

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ2 ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ**

 **CPV 34131000-4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS****ΣΕΛΙΔΑ** |
| 1 | Ονομασία εταιρίας ημιφορτηγού < ΜΑΡΚΑ > | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εμπορική ονομασία ή μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τύπος καμπίνας (απλή καμπίνα) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας DIESEL κυλινδρισμού τουλάχιστον 1895cc έως και 2500cc | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον ΕURO 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η ιπποδύναμη πρέπει να είναι τουλάχιστον 130 ΗΡ (96KW). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η καμπίνα θα είναι τύπου ημιπροωθημένης οδήγησης (φωτογραφία οχήματος προσφερομένου στο prospectus στην πλαϊνή πλευρά)  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το μεταξόνιο πρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (2985mm έως και 3250mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το ωφέλιμο φορτίοπρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (1000kg έως και 1400kg). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Οι κύριες πόρτες να διαθέτουν ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και ανοιγόμενα ηλεκτρικά κρύσταλλα ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ράδιο cd ή mp3 , και δυο (2) τουλάχιστον ηχεία ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να έχει εσωτερικά μήκος 2300mm έως και 2330 mm , και φάρδος εσωτερικά1550mm έως και 1580 mm , και ύψος 435mm έως και 520mm | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού-ων | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Σύστημα αντικλεπτικού (immobilizer) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Δυο κλειδιά με τηλεχειρισμό για το κεντρικό κλείδωμα και συναγερμό παραβίασης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Σύστημα κλιματισμού A/C, ή control climate | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Εμπρός δισκόφρενα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Πίσω δισκόφρενα ή ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Σύστημα διεύθυνσης υδραυλικό ή με ηλεκτρική υποβοήθηση ή νεότερου σύγχρονου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ρύθμιση τιμονιού καθ’ ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Διαστάσεις των ελαστικών  | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Τύπος των ζαντών (χάλυβας ή αλουμινίου) | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Κιβώτιο ταχυτήτων αριθμός σχέσεων 5 ή 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Σύστημα μετάδοσης 4Χ2 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Η καρότσα εσωτερικά στο χώρο φόρτωσης θα έχει υποχρεωτικά επένδυση πλαστικού τύπου ή παρόμοιο υλικό | ΝΑΙ |  |  |

Προσφέρουσα επιχείρηση……………………………………………………………….

Σφραγίδα……………………………………………………………….

Ημερομηνία ........../........../..2018

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

TMHMA III

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN**

**ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ**

 **CPV 34131000-4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS****ΣΕΛΙΔΑ** |
| 1 | Ονομασία εταιρίας ημιφορτηγού < ΜΑΡΚΑ > | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εμπορική ονομασία ή μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ημιφορτηγό με κλειστό χώρο φόρτωσης τύπου VAN | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας DIESEL κυλινδρισμού τουλάχιστον 1200cc έως και 1600cc | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον ΕURO 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η ιπποδύναμη πρέπει να είναι τουλάχιστον 92 ΗΡ (68KW). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το μεταξόνιο πρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (2660mm έως και 3150mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το ωφέλιμο φορτίοπρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (640kg εως και 900kg). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλες οι πόρτες να διαθέτουν ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και οι δυο πόρτες οδηγού και συνοδηγού ανοιγμένα ηλεκτρικά κρύσταλλα ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ράδιο cd ή mp3 , και δυο (2) τουλάχιστον ηχεία ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να έχει εσωτερικά μήκος (έως το χώρισμα καμπίνας) 1800mm έως και 2200 mm , και φάρδος εσωτερικά στα σημεία κοντά στους θόλους τροχών (μεταξύ θόλων)1200mm έως και 1300 mm , το φάρδος εσωτερικά στο κύριο σώμα του χώρου φόρτωσης 1500mm έως και 1720 mm και μέγιστο ύψος εσωτερικά του χώρου φόρτωσης 1250mm έως και 1360mm | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού-ων | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Σύστημα αντικλεπτικού (immobilizer) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δυο κλειδιά με τηλεχειρισμό για το κεντρικό κλείδωμα και συναγερμό παραβίασης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Σύστημα κλιματισμού A/C, ή control climate | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Εμπρός δισκόφρενα | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Πίσω δισκόφρενα ή ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σύστημα διεύθυνσης υδραυλικό ή με ηλεκτρική υποβοήθηση ή νεότερου σύγχρονου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ρύθμιση τιμονιού καθ’ ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Διαστάσεις των ελαστικών  | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Τύπος των ζαντών (χάλυβας ή αλουμινίου) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Κιβώτιο ταχυτήτων αριθμός σχέσεων 5 ή 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Συρόμενη πλευρική δεξιά πόρτα στο χώρο φόρτωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Στο χώρο φόρτωσης και επίσης στο πίσω χώρου φόρτωσης δίφυλλη πόρτα  | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Μεταξύ καμπίνας και του χώρο φόρτωσης θα έχει χώρισμα με πλέγμα ή αλλού είδος χωρίσματος (διαχωριστικό) με δυνατότητα διευκόλυνσης αφαίρεσης ή αναδίπλωσης στην μεριά του συνοδηγού για φόρτωση μεγάλου αντικειμένου | ΝΑΙ |  |  |

Προσφέρουσα επιχείρηση……………………………………………………………….

Σφραγίδα……………………………………………………………….

Ημερομηνία ........../........../..2018

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**